|  |
| --- |
| **Размеры:** |
| **L1 - общая длина корпуса** | мм |  |
| **L2 - рабочая часть щетки** | мм |  |
| **FH – высота ворса (не менее 13мм)** | мм |  |
| **1 высота корпуса (не менее 8мм)** | мм |  |
| **2 ширина корпуса (не менее 10мм)** | мм |  |
| **3 высота спинки** | мм |  |
| **4 ширина спинки ( не менее 2,2мм)** | мм |  |
| **Материал корпуса** |  | полипропилен |
| **Необходимое количество** | шт |  |

**Бланк заказа Г-образной щетки**

****

|  |
| --- |
| **Параметры набивки:** |
| **Тип набивки** | **№** | **2** |
| **А- расстояние от края основания до отверстия** | **мм** |  |
| **Е- расстояние от края до отверстия** | **мм** |  |
| **В1 – шаг набивки по горизонтали** | **мм** | **1-2-3х рядка** |
| **В2 – шаг набивки по вертикали** | **мм** |
| **D – диаметр отверстия** | **мм** |  |
| **Диаметр ворса (толщина одной ворсинки не более 1,0 мм)** | **мм** |  |
| **Материал ворса (нейлон, полиамид, полипропилен, ПЭТ, тампико, натуральный конский волос, натуральная свиная щетина)** |  |  |

 **№ 1 № 2**

